|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| https://partners.gorenje.si/pi/lib/EnLabel.aspx?ident=461819&enType=new&jezik=cs |

|  |  |
| --- | --- |
|  | https://partners.gorenje.si/pi/lib/pi_slika.aspx?id=MORA&tipDok=GIF&klas=logo |
| Informační list |
| Modelové značení | VM532X |
| ´´Ekoznačka Evropské unie´´ podle nařízení (ES) č. 66/2010 | Ne |
| Spotřeba energie (Et) standardního mycího cyklu | 0,75 |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu (Po a P1) (W) | - / 0,40 |
| Standardní program je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí, a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. |
| Trvání programu při standardním mycím cyklu v minutách | 140 |
| Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (T1) v minutách | - |
| Hlučnost (dB(A) re 1 pW) | 49 |
| Vestavný spotřebič |  |

 |